Rede
Codecs
SIP Proxy
Plano de discagem
Sistema
Suporte técnico
Informações básicas
Modelo:
Endereço MAC:
OEM Tag:
Versão.:
Rede
Tipo de conexão: |
Endereço IP: |
Máscara de sub-rede: |
Gateway: |
PPPoE login: |
PPPoE senha: |
Obter servidores DNS automaticamente
Usar os seguintes servidores DNS:
DNS primário: |
DNS secundário: |
QoS camada 3 (DSCP): | (Diff-Serv ou valor de precedência)
QoS Layer 2: | 802.1Q VLAN Tag
| 802.1p valor de prioridade:
Codecs
Codec preferencial: | Codec 1: Quadros por TX 1:
(In listed order) | Codec 2: Quadros por TX 2:
| Codec 3: Quadros por TX 3:
| Codec 4: Quadros por TX 4:
| Codec 5: Quadros por TX 5:
| Codec 6: Quadros por TX 6:
| Codec 7: Quadros por TX 7:
( Frames Per TX Range: PCMU, PCMA, iLBC and Speex between 1 and 3; G.726-32, GSM 6.10 and G.729 between 1 and 6 )
Tamanho de quadro iLBC: | 20ms 30ms
Taxa Speex: |
Detecção de voz (VAD): | Não Sim
Controle automático de ganho (AGC): | Não Sim
Cancelamento de eco (AEC): | Não Sim
SIP Proxy
Efetuar registro: | Não Sim
Servidor SIP: | (IP or URI)
Porta: | (Default 5060)
Domínio: |
Servidor SIP é outbound proxy: | Não Sim
Usar DNS SRV: | Não Sim
Usuário (SIP user): |
Usuário de autorização (Auth ID): |
Senha: |
Nome de exibição: | (Opcional. Ex.: Fulano de Tal)
SIP Proxy - avançado
Porta SIP local: | (Padrão 5060)
Porta RTP local: | (Entre 1024 e 65535, padrão 6000)
Registro expira em: | (Em segundos, padrão 60s)
Intervalo de keep alive: | (Em segundos, padrão 20s)
Envio de DTMF: |
Tipo de payload DTMF: | (Entre 96 e 127, padrão 101)
Tipo de payload G.726-32: | (Entre 96 e 127, padrão 111)
Tipo de payload iLBC: | (Entre 96 e 127, padrão 98)
Tipo de payload Speex: | (Entre 96 and 127, padrão 110)
Número do correio de voz: |
Suporte a PRACK (100rel, RFC3262): | Não Sim
Inscrever-se para MWI: | Não Sim
Requerer proxy: |
NAT Traversal: |
NAT IP: |
Servidor STUN: | (IP ou URL)
Porta servidor STUN: | (Padrão 3478)
Plano de discagem
Desviar para número: |
Desviar sempre: | Não Sim
Desviar quando ocupado: | Não Sim
Desviar quando não atende: | Não Sim
Tempo limite para "não atende": | (Em segundos, padrão 60s)
Atender automaticamente: | Não Sim
Chamada em espera: | Não Sim
Prefixo de discagem: | (Adicionado a todos os números discados)
Número de hotline: |
Usar mapeamento de dígitos: | Não Sim
Tempo limite: | (Em segundos, padrão 5s)
Usar # para discar: | Não Sim
Sistema
Senha de administração: | (Password to enter this web)
IP de syslog: |
Entrada do monofone (0-7): |
Saída do monofone (0-31): |
Saída do viva-voz (0-31): |
Ring Volume (10-31): |
Servidor de provisionamento: | (IP ou URL)
Porta: | (Padrão 80)
Intervalo: | (Em minutos, máximo 65535 minutos)
Servidor SNTP: | (IP ou URL)
Fuso horário: |
Ajustar relógio automaticamente para horário de verão: | Não Sim
Suporte
PalmMicro is trying to offer you IP phone with the highest quality. If you have any inquiries about the product, please contact us or login on our technical support web site for help. Go to PalmMicro