Rețea
Voce
IAX2 Protocol
Plan de Numerotare
Sistem
Suport Tehnic
Informații
Modelul Telefonului:
Adresa MAC:
OEM:
Versiunea N.:
Setări Rețea
Tipul Conecțiunii: |
Adresa IP: |
Adresa Subrețelei (Subnet Mask): |
Adresa Gateway-ului: |
PPPoE User ID: |
PPPoE User PIN: |
Obținerea automată a DNS-ului (Sistem nume de domeniu)
Folosirea DNS-ului următor (Sistem nume de domeniu)
DNS Primar: |
DNS Secundar: |
Layer 3 QoS (Calitatea serviciilor): | (Diff-Serv sau Precedence value)
Layer 2 QoS (Calitatea serviciilor): | 802.1Q VLAN Tag
| 802.1p Valoarea Prioritară
Setările Codecului de Voce
Codec Vocal Preferat: | Codec 1: Frames per TX 1:
(În ordinea specificată) | Codec 2: Frames per TX 2:
| Codec 3: Frames per TX 3:
| Codec 4: Frames per TX 4:
| Codec 5: Frames per TX 5:
| Codec 6: Frames per TX 6:
| Codec 7: Frames per TX 7:
( Frames Per TX Range: PCMU, PCMA, G.726-32, G.729, between 1 and 7; GSM 6.10, Speex, iLBC-20ms, between 1 and 4; iLBC-30ms, between 1 and 3 )
iLBC Mărimea Blocului: | 20ms 30ms
Speex Rata: |
Detectorul de Voce (VAD): | Nu Da
Reglajul Automat a Amplificării (AGC): | Nu Da
Eliminarea Ecourilor (AEC): | Nu Da
Setările Protocolului IAX2
IAX2 Înregistrare: | Nu Da
IAX2 Server: | (IP sau URI)
IAX2 Server Port: | (implicit 4569)
IAX2 Număr: |
IAX2 Utilizator: |
IAX2 Parolă: |
Numele, Prenumele: | (Opțional, ex.: Alexandru R.)
IAX2 Local Port: | (implicit 4569)
Expirarea Înregistrării: | (În secunde, implicit 60s)
Numărul Mesageriei Vocale: |
Utilizarea Planului de Numerotare de pe Server: | Nu Da
Setările Planului de Numerotare
Deviere la Numărul: |
Deviere Necondiționată: | Nu Da
Deviere Dacă Este Ocupat: | Nu Da
Deviere Dacă Nu Răspunde: | Nu Da
No Answer Timeout: | (În secunde, implicit 60s)
Auto Răspuns: | Nu Da
Apel în Așteptare: | Nu Da
Prefix Apel: | (Adăugat la fiecare număr apelat)
Numărul "Liniei Fierbinte" (Hot Line): | (Număr apelat automat la ridicarea receptorului)
Utilizarea Planului de Numerotare: | Nu Da
Planuri de Numerotare Timeout: | (În secunde, implicit 5s)
Use "#" To Call: | Nu Da
Setări Sistem
Parola Administratorului: | (Parolă pentru a accesa pagina web)
Syslog IP: |
Volumul Microfonului (0-7): |
Volum (0-31): |
Volumul Difuzorului (0-31): |
Serverul Auto-Configurării: | (IP or URI)
Portul Serverului Auto-Configurării: | (implicit 80)
Intervalul Auto-Configurării: | (În minute, maximum 65535 minute)
Server SNTP: | (IP sau URI, ex., pool.ntp.org)
Fus Orar: |
Trecerea automată la ora de vară: | Nu Da
Suport Tehnic
PalmMicro vă oferă un IP telefon de o calitate superioară. Dacă apar întrebări privitor la acest product, vă rugăm să ne contactați sau să accesați Suportul Tehnic pe pagina web. PalmMicro