Rețea
Voce
SIP Proxy
Plan de Numerotare
Sistem
Suport Tehnic
Informații
Modelul Telefonului:
Adresa MAC:
OEM:
Versiunea N.:
Setări Rețea
Tipul Conecțiunii: |
Adresa IP: |
Adresa Subrețelei (Subnet Mask): |
Adresa Gateway-ului: |
PPPoE User ID: |
PPPoE User PIN: |
Obținerea automată a DNS-ului (Sistem nume de domeniu)
Folosirea DNS-ului următor (Sistem nume de domeniu)
DNS Primar: |
DNS Secundar: |
Layer 3 QoS (Calitatea serviciilor): | (Diff-Serv sau Precedence value)
Layer 2 QoS (Calitatea serviciilor): | 802.1Q VLAN Tag
| 802.1p Valoarea Prioritară
Setările Codecului de Voce
Codec Vocal Preferat: | Codec 1: Frames per TX 1:
(În ordinea specificată) | Codec 2: Frames per TX 2:
| Codec 3: Frames per TX 3:
| Codec 4: Frames per TX 4:
| Codec 5: Frames per TX 5:
| Codec 6: Frames per TX 6:
| Codec 7: Frames per TX 7:
( Frames Per TX Range: PCMU, PCMA, G.726-32, G.729, between 1 and 7; GSM 6.10, Speex, iLBC-20ms, between 1 and 4; iLBC-30ms, between 1 and 3 )
iLBC Mărimea Blocului: | 20ms 30ms
Speex Rata: |
Detectorul de Voce (VAD): | Nu Da
Reglajul automat a amplificării (AGC): | Nu Da
Eliminarea ecourilor (AEC): | Nu Da
Setările SIP Proxy
SIP Înregistrare: | Nu Da
SIP Server: | (IP sau URI)
SIP Server Port: | (implicit 5060)
SIP Domeniu: |
SIP Server ca Outbound Proxy: (Proxy care primește cereri de la clienți, deși nu este el serverul care apare în câmpul Request-URI din antetul pachetului SIP) | Nu Da
Utilizare DNS SRV: | Nu Da
SIP Număr: |
SIP Utilizator: |
SIP Parolă: |
Numele, Prenumele: | (Opțional, ex.: Alexandru R.)
Setările Avansate SIP Proxy
SIP Local Port: | (implicit 5060)
RTP Local Port: | (Între 1024 și 65535, implicit 6000)
Expirarea Înregistrării: | (În secunde, implicit 60s)
Keep Alive Interval: | (În secunde, implicit 20s)
Transmiterea DTMF: |
DTMF Payload Tip: | (Între 96 și 127, implicit 101)
G.726-32 Payload Tip: | (Între 96 și 127, implicit 111)
iLBC Payload Tip: | (Între 96 și 127, implicit 98)
Speex Payload Tip: | (Între 96 și 127, implicit 110)
Numărul Mesageriei Vocale: |
Suportul PRACK(100rel, RFC3262): | Nu Da
Subscriere la MWI (Notificarea Stării Mesageriei Vocale): | Nu Da
Proxy Require: |
Traversare NAT: |
NAT IP: |
STUN Server: | (IP sau URI)
STUN Server Port: | (implicit 3478)
Setările Planului de Numerotare
Deviere la Numărul: |
Deviere Necondiționată: | Nu Da
Deviere Dacă Este Ocupat: | Nu Da
Deviere Dacă Nu Răspunde: | Nu Da
Lipsă Răspuns Timeout: | (În secunde, implicit 60s)
Auto Răspuns: | Nu Da
Apel în Așteptare: | Nu Da
Prefix Apel: | (Adăugat la fiecare număr apelat)
Numărul "Liniei Fierbinte" (Hot Line): | (Număr apelat automat la ridicarea receptorului)
Utilizarea Planului de Numerotare: | Nu Da
Planuri de Numerotare Timeout: | (În secunde, implicit 5s)
Use "#" To Call: | Nu Da
Setări Sistem
Parola Administratorului: | (Parolă pentru a accesa pagina web)
Syslog IP: |
Volumul Microfonului (0-7): |
Volum (0-31): |
Volumul Difuzorului (0-31): |
Serverul Auto-Configurării: | (IP or URI)
Portul Serverului Auto-Configurării: | (implicit 80)
Intervalul Auto-Configurării: | (În minute, maximum 65535 minute)
SNTP Server: | (IP sau URI, e.g, pool.ntp.org)
Fus Orar: |
Trecerea automată la ora de vară: | Nu Da
Suport Tehnic
PalmMicro vă oferă un IP telefon de o calitate superioară. Dacă apar întrebări privitor la acest product, vă rugăm să ne contactați sau să accesați Suportul Tehnic pe pagina web. PalmMicro