Réseau
Voix
Protocole IAX2
Options de numérotation
Système
Support technique
Basic Information
Phone Model:
MAC Address:
OEM Tag:
Version No.:
Paramètres réseau
Type d'assignation d'adresse IP : |
Adresse IP : |
Masque de sous-réseau : |
IP de la passerelle par défaut : |
PPPoE User ID: |
PPPoE User PIN: |
Adresses IP des serveurs DNS obtenues via DHCP
Utiliser les serveurs DNS suivants :
IP du serveur DNS primaire : |
IP du serveur DNS secondaire : |
Layer 3 QoS (qualité de service) : | (valeur "Diff-Serv" ou "Precedence")
Layer 2 QoS (qualité de service) : | Tag VLAN 802.1Q
| Priorité 802.1p
Configuration des codecs
Codecs à utiliser : | Codec 1: Frames per TX 1:
(par ordre de préférence) | Codec 2: Frames per TX 2:
| Codec 3: Frames per TX 3:
| Codec 4: Frames per TX 4:
| Codec 5: Frames per TX 5:
| Codec 6: Frames per TX 6:
| Codec 7: Frames per TX 7:
( Frames Per TX Range: PCMU, PCMA, G.726-32, G.729, between 1 and 7; GSM 6.10, Speex, iLBC-20ms, between 1 and 4; iLBC-30ms, between 1 and 3 )
iLBC Frame Size (taille des paquets iLBC) : | 20ms 30ms
Bande-passante Speex : |
Activation automatique à la voix (Voice Activity Detection - VAD) : | Non Oui
Ajustement automatique du gain micro (Automatic Gain Control - AGC) : | No Yes
Système d'annulation de l'écho acoustique (Acoustic Echo Cancellation - AEC) : | No Yes
Configuration du protocole IAX2
Activer la connexion IAX2 : | Non Oui
Serveur IAX2 : | (IP ou URI)
Port du serveur IAX2 : | (Par défaut, 4569)
Utilisateur IAX2 : |
Identifiant IAX2 : |
Mot de passe IAX2 : |
Nom complet de l'utilisateur : | (Optionnel)
Port IAX2 local : | (Par défaut, 4569)
Durée de connexion au serveur : | (En secondes, par défaut : 60s)
Numéro d'appel de la messagerie vocale : |
Utiliser le plan de numérotation du serveur : | Non Oui
Options de numérotation
En cas de transfert, numéro destinataire : |
Transférer inconditionnellement tous les appels entrant : | Non Oui
Transférer les appels entrant si un appel est déjà en cours : | Non Oui
Transférer les appels entrant en cas de non réponse : | Non Oui
Délai maximum pour répondre : | (En secondes, par défaut : 60s)
Activer le décrochage automatique pour les appels entrant : | Non Oui
Mise en attente si un appel est déjà en cours : | Non Oui
Préfixe à composer : | (Ce préfixe sera ajouté à tous les numéros composés)
Numéro du service support : | (Numéro appelé lorsque le téléphone est décroché)
Utiliser le plan de numérotation local : | Non Oui
Délai d'attente avant de composer le numéro : | (En secondes, par défaut : 5s)
Use "#" To Call: | Non Oui
Système
Mot de passe pour l'administration du téléphone : | (Utilisé pour l'accès à ce site)
Syslog IP: |
Volume du micro (0-7): |
Volume de l'écouteur (0-31): |
Volume du haut-parleur en main libre (0-31): |
Serveur pour l'auto-approvitionnement : | (IP ou URI)
Port du serveur d'auto-approvisionnement : | (Par défaut, 80)
Intervalle d'auto-approvisionnement : | (En minutes, maximum 65535 minutes)
Serveur de temps SNTP : | (IP ou URI, p.e. time.windows.com)
Faisceau horaire : |
Ajuster automatiquement l'horloge pour l'heure d'été : | Non Oui
Support technique
PalmMicro essaie de vous offrir un téléphone IP avec la meilleure qualité. Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez nous contacter ou consulter notre site support technique. Site PalmMicro (En anglais et chinois simplifié)