Bağlantı
Ses
Sip Protokol
Arama Ayarları
Sistem
Teknik Destek
Bağlantı Ayarları
Bağlantı Tipi: |
IP Adres: |
Altağ Örtüsü: |
Varsayılan Ağ Geçidi: |
PPPoE User ID: |
PPPoE User PIN: |
Otomatik DNS sunucu IP
Tanımlı DNS sunucu IP
1. DNS: |
2. DNS: |
Layer 3 QoS: | (Diff-Sunucu veya Öncelik Değeri)
Layer 2 QoS: | 802.1Q VLAN Etiket
| 802.1p Priority Değer
Ses Kodek Ayarları
Tercih Edilen: | Kodek 1: Frame/TX 1:
(Sıralı Düzende...) | Kodek 2: Frame/TX 2:
| Kodek 3: Frame/TX 3:
| Kodek 4: Frame/TX 4:
| Kodek 5: Frame/TX 5:
| Kodek 6: Frame/TX 6:
| Kodek 7: Frame/TX 7:
( Frames Per TX Range: PCMU, PCMA, G.726-32, G.729, between 1 and 7; GSM 6.10, Speex, iLBC-20ms, between 1 and 4; iLBC-30ms, between 1 and 3 )
iLBC Frame Boyutu: | 20ms 30ms
Speex Oranı: |
Ses Activite Algılayıcısı(VAD): | Hayır Evet
Otomatik Artış Kontrolü (AGC): | Hayır Evet
Akustik Eko Giderici (AEC): | Hayır Evet
Temel SIP Proxy Ayarları
SIP Kayıt: | Hayır Evet
SIP Sunucu: | (IP veya URI)
SIP Sunucu Port: | (varsayılan 5060)
SIP Alanı: |
SIP Dışarı Proxy Sunucusu: | Hayır Evet
DNS SRV: | Hayır Evet
SIP Kullanıcı ID: |
SIP Servis ID: |
SIP Servis PIN: |
Kullanıcı Adı: | (Opsiyonel, örnek: Ferhat OLGUN)
İleri SIP Proxy Ayarları
Yerel SIP Port: | (Varsayılan 5060)
Yerel RTP Port: | (1024 - 65535, varsayılan 6000)
Kayıt Sonu: | (s, varsayılan 60s)
Keep Alive Zamanı: | (s, varsayılan 20s)
DTMF Gönder: |
DTMF Yük Tipi: | (96-127, varsayılan 101)
G.726-32 Yük Tipi: | (96-127, varsayılan 111)
iLBC Yük Tipi: | (96-127, varsayılan 98)
Speex Yük Tipi: | (96-127, varsayılan 110)
Mesaj Servis Numarası: |
PRACK(100rel, RFC3262): | Hayır Evet
Proxy İsteği: |
NAT Geçişi: |
NAT IP: |
STUN Sunucu: | (IP veya URI)
STUN Sunucu Port: | (varsayılan 3478)
Arama Ayarları
Yönlendirme Numarası : |
Tüm Aramaları Yönlendir: | Hayır Evet
Meşgulda Yönlendir: | Hayır Evet
Cevapsız Aramaları Yönlendir | Hayır Evet
Cevapsız Bekleme Süresi: | (s, varsayılan 60s)
Otomatik Cevaplama: | Hayır Evet
Arama Bekletme: | Hayır Evet
Ön Numara: | (aranan her numaraya eklenir)
Hot Line Numarası: | (ahize kaldırıldığında aranan numara)
Digit Map Aktivasyon: | Hayır Evet
Digit Map Bekleme Süresi: | (s, varsayılan 5s)
Use "#" To Call: | Hayır Evet
Sistem Ayarları
Yönetici Şifresi: |
Ahize Açık (0-7): |
Ahize Kapalı (0-31): |
Hoparlör Çıkışı (0-31): |
Otomatik Provizyon Sunucu: | (IP veya URI)
Otomatik Provizyon Port: | (varsayılan 80)
Otomatik Provizyon Aralığı: | (dk, max 65535 dk)
SNTP Sunucu: |
Zaman Dilimi: |
Yaz Saati: | Hayır Evet
Teknik Destek
Karel Anasayfa