Réseau
Voix
Proxy SIP
Options de numérotation
Système
Support technique
Basic Information
Phone Model:
MAC Address:
OEM Tag:
Version No.:
Paramètrage
Type d'assignation d'adresse IP : |
Adresse IP : |
Masque de sous-réseau : |
IP de la passerelle par défaut : |
PPPoE User ID: |
PPPoE User PIN: |
Adresses IP des serveurs DNS obtenues via DHCP
Utiliser les serveurs DNS suivants :
IP du serveur DNS primaire : |
IP du serveur DNS secondaire : |
Layer 3 QoS (qualité de service) : | (valeur "Diff-Serv" ou "Precedence")
Layer 2 QoS (qualité de service) : | Tag VLAN 802.1Q
| Priorité 802.1p
Configuration des codecs
Codecs à utiliser : | Codec 1: Frames per TX 1:
(par ordre de préférence) | Codec 2: Frames per TX 2:
| Codec 3: Frames per TX 3:
| Codec 4: Frames per TX 4:
| Codec 5: Frames per TX 5:
| Codec 6: Frames per TX 6:
| Codec 7: Frames per TX 7:
( Frames Per TX Range: PCMU, PCMA, G.726-32, G.729, between 1 and 7; GSM 6.10, Speex, iLBC-20ms, between 1 and 4; iLBC-30ms, between 1 and 3 )
iLBC Frame Size (taille des paquets iLBC) : | 20ms 30ms
Bande-passante Speex : |
Activation automatique à la voix (Voice Activity Detection - VAD) : | Non Oui
Ajustement automatique du gain micro (Automatic Gain Control - AGC) : | Non Oui
Système d'annulation de l'écho acoustique (Acoustic Echo Cancellation - AEC) : | Non Oui
Configuration basique du proxy SIP
Activer la connexion SIP : | Non Oui
Serveur SIP: | (IP ou URI)
Port du serveur SIP : | (Par défaut, 5060)
Domaine SIP : |
Utiliser le serveur SIP comme proxy de sortie : | Non Oui
Utiliser DNS SRV: | Non Oui
Utilisateur SIP : |
Identifiant SIP : |
Mot de passe SIP : |
Nom complet de l'utilisateur : | (Optionel)
Configuration avancée du proxy SIP
Port SIP local : | (Par défaut, 5060)
Port RTP local : | (Entre 1024 et 65535, par défaut : 6000)
Durée de connexion au serveur : | (En secondes, par défaut : 60s)
Intervalle de maintien de la connexion (Keep Alive) : | (En secondes, par défaut : 60s)
Envoi des codes DTMF : |
Type de Payload DTMF : | (Entre 96 et 127, par défaut : 101)
Type de Payload G.726-32 : | (Entre 96 et 127, par défaut : 111)
Type de Payload iLBC : | (Entre 96 et 127, par défaut : 98)
Type de Payload Speex : | (Entre 96 et 127, par défaut : 110)
Numéro d'appel de la messagerie vocale : |
Support PRACK(100rel, RFC3262) : | Non Oui
Subscribe for MWI: | No Yes
Proxy requis : |
Traversée de la NAT : |
IP de la NAT : |
Serveur STUN : | (IP ou URI)
Port du serveur STUN : | (Par défaut, 3478)
Options de numérotation
En cas de transfert, numéro destinataire : |
Transférer inconditionnellement tous les appels entrant : | Non Oui
Transférer les appels entrant si un appel est déjà en cours : | Non Oui
Transférer les appels entrant en cas de non réponse : | Non Oui
Délai maximum pour répondre : | (En secondes, par défaut : 60s)
Activer le décrochage automatique pour les appels entrant : | Non Oui
Mise en attente si un appel est déjà en cours : | Non Oui
Préfixe à composer : | (Ce préfixe sera ajouté à tous les numéros composés)
Numéro du service support : | (Numéro appelé lorsque le téléphone est décroché)
Utiliser le plan de numérotation local : | Non Oui
Délai d'attente avant de composer le numéro : | (En secondes, par défaut : 5s)
Use "#" To Call: | Non Oui
Système
Mot de passe pour l'administration du téléphone : | (Utilisé pour l'accès à ce site)
Syslog IP: |
Volume du micro (0-7): |
Volume de l'écouteur (0-31): |
Volume du haut-parleur en main libre (0-31): |
Serveur pour l'auto-approvitionnement : | (IP ou URI)
Port du serveur d'auto-approvisionnement : | (Par défaut, 80)
Intervalle d'auto-approvisionnement : | (En minutes, maximum 65535 minutes)
Serveur de temps SNTP : | (IP ou URI, p.e. time.windows.com)
Faisceau horaire : |
Ajuster automatiquement l'horloge pour l'heure d'été : | Non Oui
Support technique
PalmMicro essaie de vous offrir un téléphone IP avec la meilleure qualité. Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez nous contacter ou consulter notre site support technique. Site PalmMicro (En anglais et chinois simplifié)