Bağlantı
Ses
Protokol
Arama
Sistem
Teknik Destek
Sistem Bilgisi
Telefon Model: KAREL IP20
MAC Adresi:
Versiyon No.:
Bağlantı Ayarları
Bağlantı Tipi: |
IP Adresi: |
Altağ Örtüsü: |
Varsayılan Ağ Geçidi: |
PPPoE Kullanıcı ID: |
PPPoE Kullanıcı PIN: |
Otomatik DNS Sunucu IP
Tanımlı DNS Sunucu IP
Birincil DNS: |
İkincil DNS: |
Layer 3 QoS: | (Diff-Sunucu veya Öncelik Değeri)
Layer 2 QoS: | 802.1Q VLAN Tag
| 802.1p Priority Değeri
Ses Ayarları
Ses Kodek: | Kodek1: Ses Frame/TX 1:
| Kodek2: Ses Frame/TX 2:
| Kodek3: Ses Frame/TX 3:
| Kodek4: Ses Frame/TX 4:
| Kodek5: Ses Frame/TX 5:
| Kodek6: Ses Frame/TX 6:
| Kodek7: Ses Frame/TX 7:
Ses Frame/TX Aralıkları: PCMU, PCMA, G.726-32, G.729, 1 - 7; GSM 6.10, Speex, iLBC-20ms, 1 - 4; iLBC-30ms, 1 - 3
iLBC Frame Boyutu: | 20ms 30ms
Speex Oranı: |
Ses Aktivite Algılayıcı: | Hayır Evet
Otomatik Artış Kontrolü: | Hayır Evet
Akustik Eko Giderici: | Hayır Evet
Temel Protokol Ayarları
SIP Kayıt: | Hayır Evet
SIP Sunucu: | (IP veya URI)
SIP Sunucu Portu: | (Varsayılan 5060)
SIP Alanı: |
SIP Dışarı Proxy Sunucusu: | Hayır Evet
DNS SRV: | Hayır Evet
SIP Kullanıcı ID: |
SIP Servis ID: |
SIP Servis PIN: |
Kullanıcı Adı: | (Opsiyonel)
İleri Protokol Ayarları
Yerel SIP Port: | (Varsayılan 5060)
Yerel RTP Port: | (1024 - 65535, varsayılan6000)
Kayıt Sonu: | (sn, varsayılan 60sn)
Keep Alive Aralığı: | (sn, varsayılan 20sn)
DTMF Gönder: |
DTMF Yük Tipi: | (96 - 127, varsayılan 101)
G.726-32 Yük Tipi: | (96 - 127, varsayılan 111)
iLBC Yük Tipi: | (96 - 127, varsayılan 98)
Speex Yük Tipi: | (96 - 127, varsayılan 110)
Mesaj Servis Numarası: |
PRACK(100rel, RFC3262): | Hayır Evet
Mesaj Bekleme Bildirimi: | Hayır Evet
Proxy İsteği: |
NAT Geçişi: |
NAT IP: |
STUN Sunucu: | (IP veya URI)
STUN Sunucu Port: | (Varsayılan 3478)
Arama Ayarları
Yönlendirme Numarası: |
Tüm Aramaları Yönlendir: | Hayır Evet
Meşgul Aramaları Yönlendir: | Hayır Evet
Cevapsız Aramaları Yönlendir: | Hayır Evet
Cevapsız Bekleme Süresi: | (sn, varsayılan 60sn)
Otomatik Cevaplama: | Hayır Evet
Arama Bekletme: | Hayır Evet
Ön Numara: | (Numara önüne eklenir)
Hot Line Numarası: | (Ahize kaldırıldığında aranır)
Interdigit Zamanı: | (sn, varsayılan 5sn)
Sistem Ayarları
Yönetici Şifresi: | (Web arayüzüne ulaşım şifresi)
Syslog IP: |
Ahize Giden : | (0-7)
Ahize Gelen : | (0-31)
Hoparlör Çıkış : | (0-31)
Zil Sesi Seviyesi : | (0-31)
Oto. Provizyon Sunucu: | (IP veya URI)
Oto. Provizyon Port: | (Varsayılan 80)
Oto. Provizyon Aralığı: | (dk, maksimum 65535 dakika)
SNTP Sunucu: | (IP veya URI)
Zaman Dilimi: |
Yaz Saati: | Hayır Evet
Teknik Destek
KAREL Anasayfa