Rede
Codecs
SIP Proxy
Plano de discagem
Sistema
Suporte técnico
Informações básicas
Modelo:
Endereço MAC:
OEM Tag:
Versão.:
Rede
Tipo de conexão: |
Endereço IP: |
Máscara de sub-rede: |
Gateway: |
PPPoE login: |
PPPoE senha: |
Obter servidores DNS automaticamente
Usar os seguintes servidores DNS:
DNS primário: |
DNS secundário: |
QoS camada 3 (DSCP): | (Diff-Serv ou valor de precedência)
QoS Layer 2: | 802.1Q VLAN Tag
| 802.1p valor de prioridade:
Codecs
Codec preferencial: | Codec 1: Quadros por TX 1:
(In listed order) | Codec 2: Quadros por TX 2:
| Codec 3: Quadros por TX 3:
| Codec 4: Quadros por TX 4:
| Codec 5: Quadros por TX 5:
| Codec 6: Quadros por TX 6:
| Codec 7: Quadros por TX 7:
( Frames Per TX Range: PCMU, PCMA, G.726-32, G.729, between 1 and 7; GSM 6.10, Speex, iLBC-20ms, between 1 and 4; iLBC-30ms, between 1 and 3 )
Tamanho de quadro iLBC: | 20ms 30ms
Taxa Speex: |
Detecção de voz (VAD): | Não Sim
Controle automático de ganho (AGC): | Não Sim
Cancelamento de eco (AEC): | Não Sim
SIP Proxy
Efetuar registro: | Não Sim
Servidor SIP: | (IP or URI)
Porta: | (Default 5060)
Domínio: |
Servidor SIP é outbound proxy: | Não Sim
Usar DNS SRV: | Não Sim
Usuário (SIP user): |
Usuário de autorização (Auth ID): |
Senha: |
Nome de exibição: | (Opcional. Ex.: Fulano de Tal)
SIP Proxy - avançado
Porta SIP local: | (Padrão 5060)
Porta RTP local: | (Entre 1024 e 65535, padrão 6000)
Registro expira em: | (Em segundos, padrão 60s)
Intervalo de keep alive: | (Em segundos, padrão 20s)
Envio de DTMF: |
Tipo de payload DTMF: | (Entre 96 e 127, padrão 101)
Tipo de payload G.726-32: | (Entre 96 e 127, padrão 111)
Tipo de payload iLBC: | (Entre 96 e 127, padrão 98)
Tipo de payload Speex: | (Entre 96 and 127, padrão 110)
Número do correio de voz: |
Suporte a PRACK (100rel, RFC3262): | Não Sim
Inscrever-se para MWI: | Não Sim
Requerer proxy: |
NAT Traversal: |
NAT IP: |
Servidor STUN: | (IP ou URL)
Porta servidor STUN: | (Padrão 3478)
Plano de discagem
Desviar para número: |
Desviar sempre: | Não Sim
Desviar quando ocupado: | Não Sim
Desviar quando não atende: | Não Sim
Tempo limite para "não atende": | (Em segundos, padrão 60s)
Atender automaticamente: | Não Sim
Chamada em espera: | Não Sim
Prefixo de discagem: | (Adicionado a todos os números discados)
Número de hotline: |
Usar mapeamento de dígitos: | Não Sim
Tempo limite: | (Em segundos, padrão 5s)
Usar # para discar: | Não Sim
Sistema
Senha de administração: | (Password to enter this web)
IP de syslog: |
Entrada do monofone (0-7): |
Saída do monofone (0-31): |
Saída do viva-voz (0-31): |
Servidor de provisionamento: | (IP ou URL)
Porta: | (Padrão 80)
Intervalo: | (Em minutos, máximo 65535 minutos)
Servidor SNTP: | (IP ou URL)
Fuso horário: |
Ajustar relógio automaticamente para horário de verão: | Não Sim
Suporte