Configuración de Red
Tipo de IP |  | ppp id |  | ppp pin |
IP Local |  | Máscara de Subred |  | IP del Router |
dns |  | dns2 |  | mac |
vlan |  | vlan id |
Configuración de Audio
codec1 |  | codec2 |  | codec3 |
codec4 |  | codec5 |  | codec6 |
vad |  | agc |  | aec |
cuadros de audio |  | g.723.1 alta compresión |  | ilbc payload |
tamaño del jitter |  | auricular entrada(0-15) |  | auricular salida(0-31) |
Tipo de Timbre |  | altavoz entrada(0-15) |  | altavoz salida(0-31) |
Modo dual |  | modo dual por prefijo |
Configuración del Plan de Marcado
usar plan de marcado |  | número a marcar |  | código ddd |
código idd |  | prefijo idd |  | prefijo ddd |
Linea interna |  | prefijo para linea interna |  | llamada en espera |
número de desvío |  | desvío apagado |  | desvío sin respuesta |
desvío siempre |  | desvío ocupado |  | respuesta |
usar digitmap |
Configuración del Protocolo H323
usar servicio |  | tipo de servicio |  | dirección del servicio |
nat traversal |  | dirección nat |  | nat ttl |
número telefónico |  | cuenta |  | pin |
puerto ras |  | puerto q931 |  | puerto h245 |
puerto rtp |  | tos |  | registro ttl |
tipo local |  | dtmf |
super contraseña |  | depuración |
Configuración del Protocolo SIP
usar servicio |  | registrar ttl |
tipo de servicio |  | proxy sip |  | dominio |
nat traversal |  | dirección nat |  | nat ttl |
número telefónico |  | cuenta |  | pin |
puerto de registro |  | puerto rtp |  | tos |
proxy de salida |  | dtmf |  | dtmf payload |
prack |  | super contraseña |  | depuración |
Configuración del Protocolo MGCP
tipo de servicio |  | dirección de servicio |  | registro ttl |
nat traversal |  | nat addr |  | nat ttl |
número telefónico |  | endpoint id |  | nombre de dominio |
puerto de registro |  | puerto rtp |  | tos |
tipo local |  | dtmf |  | dtmf payload |
super contraseña |  | depuración |
Configuración del Protocolo Net2Phone
dirección de servicio |  | servicio id |  | registro ttl |
cuenta |  | pin |
puerto de registro |  | puerto de voz |  | dtmf |
super contraseña |  | depuración |
Configuración del Protocolo IAX2
usar servicio |  | dirección de servicio |  | registro ttl |
número telefónico |  | cuenta |  | pin |
puerto local |  | dtmf |  | tos |
remote dialplan |  | super contraseña |  | depuración |
Configuración del Protocolo EPN
dirección de servicio |  | registro ttl |
número telefónico |  | cuenta |  | pin |
dtmf |  | puerto rtp |  | tos |
super contraseña |  | depuración |
Configuración del Protocolo WP
dirección de servicio |  | registro ttl |
número telefónico |  | cuenta |  | pin |
dtmf |  | puerto de voz |
super contraseña |  | depuración |
Otras Configuraciones
contraseña |  | tipo de actualización |  | dirección de actualización |
sntp ip |  | ajuste horario de verano |
Zonas Horarias |