# Nastavení parametrů VoIP telefonu

- Síť
- Audio
- Volací plán
- Protokol
- Další nastavení

Nastavení sítě
Typ připojení
IP adresa
Maska sítě
Výchozí brána
DNS server 1
DNS server 2
MAC adresa
PPP id
PPP heslo
VLAN
VLAN id
Nastavení audio
Kodek 1
Kodek 2
Kodek 3
Kodek 4
Kodek 5
Kodek 6
Detekce hlasu
Auto nastavení zisku
Potlačení echa
Počet audio rámců
g.723.1 vysoká kvalita
iLBC payload
Velikost jitteru
Zisk mikr. sluchátka (0-15)
Hlasitost sluchátka (0-31)
Zisk mikr. interkomu (0-15)
Hlasitost interkomu (0-31)
Vyzvánění
Režim "2 linky"
Předvolba pro "2 linky"
Volací plán
Používání volacího plánu
Volané číslo
Číslo "mezinárodní"
Číslo "národní"
Předvolba "mezinárodní"
Předvolba "meziměsto"
Vnitřní linka
Předvolba vnitřní linky
Čekající volání
Přesměrování na číslo
je-li vypnuto
je-li obsazeno
nezvedá-li
vždy
Doba vyzvánění
Použít mapování
Nastavení protokolu H323
Používat službu
Typ služby
Tel. číslo
Jméno uživ.
Heslo
Registrátor
NAT traversal
NAT server
Interval obnovy
RAS port
Q931 port
H245 port
Hlasový port (RTP)
Priorita směrování (TOS)
Interval re-registrace
local type
DTMF volba
Režim ladění (debug)
Nastavení protokolu SIP
Používat službu
Typ služby
Tel. číslo
Jméno uživ.
Heslo
SIP proxy
Doména
NAT traversal
NAT server
Interval obnovy
Registrační port
Hlasový port (RTP)
Priorita směrování (TOS)
Outbound proxy
Interval re-registrace
DTMF volba
DTMF payload
Funkce "prack"
Režim ladění (debug)
Nastavení protokolu MGCP
Typ služby
Tel. číslo
ID koncového bodu
Doménové jméno
Registrátor
NAT traversal
NAT server
Interval obnovy
Registrační port
Hlasový port (RTP)
Priorita směrování (TOS)
Interval re-registrace
local type
DTMF volba
DTMF payload
Režim ladění (debug)
Nastavení protokolu Net2Phone
Jméno uživ.
Heslo
Registrátor
ID služby
Registrační port
Hlasový port
Interval re-registrace
DTMF volba
Režim ladění (debug)
Nastavení protokolu IAX2
Používat službu
Tel. číslo
Jméno uživ.
Heslo
Registrátor
Lokální port
Priorita směrování (TOS)
Interval re-registrace
DTMF volba
Vzdálený volací plán
Režim ladění (debug)
Nastavení protokolu EPN
Tel. číslo
Jméno uživ.
Heslo
Registrátor
Hlasový port (RTP)
Priorita směrování (TOS)
Interval re-registrace
DTMF volba
Režim ladění (debug)
Nastavení protokolu WP
Tel. číslo
Jméno uživ.
Heslo
Registrátor
Hlasový port
Interval re-registrace
DTMF volba
Režim ladění (debug)
Další nastavení
Heslo
Heslo admina
Typ aktualizace
Adresa pro aktualizaci
Čas. server (NTP)
Čas. pásmo
Letní čas

(C) firmware by Aredfox, html code & localization by P. Bittnar