Impostazione di rete
Indirizzamento |  | PPP user |  | PPP password |
Indirizzo IP |  | Subnet Mask |  | Gateway |
Server DNS 1 |  | Server DNS 2 |  | MAC |
vlan |  | vlan id |
Impostazioni Audio
codec1 |  | codec2 |  | codec3 |
codec4 |  | codec5 |  | codec6 |
VAD |  | AGC |  | AEC |
Frame audio |  | g.723.1 High Rate |  | ILBC payload |
Dimensione buffer |  | Volume microfono cornetta (0-15) |  | Volume speaker cornetta (0-31) |
Tono di chiamata |  | Volume micorfono vivavoce (0-15) |  | Volume altoparlante vivave (0-31) |
Modalità doppia |  | Prefisso modalità doppia |
Impostazioni di chiamata
Utilizza impostazioni |  | Numero da chiamare |  | Identificativo locale |
Identificativo nazionale |  | Prefisso nazionale |  | Prefisso locale |
Multi servizio |  | Prefisso multiservizio |  | Chiamata in attesa |
Numero d'inoltro |  | Inoltra se spento |  | Inoltra se non risposto |
Inoltra sempre |  | Inoltra se occupato |  | Tempo d'attesa |
Utilizza digitmap |
Impostazioni protocollo H.323
Utilizza servizio |  | Tipo di servizio |  | Indirizzo server |
NAT traversal |  | Indirizzo NAT |  | TTL NAT |
Numero di telefono |  | username |  | password |
Porta RAS |  | Porta q931 |  | Porta h245 |
Porta RTP |  | TOS |  | Timeout di registrazione |
Tipo account locale |  | DTMF |
Password amministratore |  | Debug |
Impostazioni protocollo SIP
Utilizza servizio |  | TTL di registrazione |
Tipo di servizio |  | Server SIP |  | Dominio |
NAT traversal |  | Indirizzo NAT |  | TTL NAT |
Numero di telefono |  | user |  | password |
Porta di registrazione |  | Porta RTP |  | TOS |
Proxy d'uscita |  | DTMF |  | DTMF payload |
prack |  | Password amministratore |  | Debug |
Impostazioni protocollo MGCP
Tipo di servizio |  | Server IP |  | TTL di registrazione |
NAT traversal |  | Indirizzo NAT |  | TTL NAT |
Numero di telefono |  | ID endpoint |  | Nome dominio |
Porta di registrazione |  | Porta RTP |  | TOS |
Tipo servizio locale |  | DTMF |  | DTMF payload |
Password amministratore |  | Debug |
Impostazioni protocollo Net2Phone
Server IP |  | ID servizio |  | TTL di registrazione |
user |  | password |
Porta di registrazione |  | Porta voce |  | DTMF |
Password amministratore |  | Debug |
IAX2 Protocol Settings
Utilizza servizio |  | Server IP |  | TTL di registrazione |
numero telefono |  | user |  | password |
porta registrazione |  | dtmf |  | tos |
remote dialplan |  | password amministrazione |  | debug |
EPN Protocol Settings
Server IP |  | TTL di registrazione |
numero telefono |  | user |  | password |
dtmf |  | porta rtp |  | tos |
password amministratore |  | debug |
WP Protocol Settings
Server IP |  | TTL di registrazione |
numero di telefono |  | user |  | password |
dtmf |  | Porta voce |
password amministratore |  | debug |
Altri Settaggi
password |  | tipo aggiornemento |  | aggiornamento indirizzo IP |
server sntp |  | use daylight |
fuso orario |