Paramètres réseau
type IP |  | ppp id |  | ppp pin |
adresse IP |  | masque de sous-réseau |  | passerelle par défault |
dns |  | dns2 |  | mac |
vlan |  | vlan id |
Paramètres audio
codec1 |  | codec2 |  | codec3 |
codec4 |  | codec5 |  | codec6 |
vad |  | agc |  | aec |
frames audio |  | g.723.1 HR |
taille jitter |  | combiné hp(0-15) |  | combiné mic(0-31) |
sonnerie |  | HP in(0-15) |  | HP out(0-31) |
dual mode |  | prefixe dual mode |
Paramètres de numérotation
plan de numérotation |  | numéro |  | code ddd |
code idd |  | préfixe idd |  | préfixe ddd |
ligne intérieure |  | préfixe ligne intérieure |  | call waiting |
dest. transfert |  | transfert poweroff |  | transfert non-réponse |
transfert tout |  | transfert occupé |  | réponse |
utilise la digitmap |
Paramètres protocole H323
utilise le service |  | type de service |  | adresse du service |
nat traversal |  | adresse du nat |  | nat ttl |
numéro de téléphone |  | compte |  | pin |
port ras |  | port q931 |  | port h245 |
port rtp |  | tos rtp |  | register ttl |
type local |  | dtmf |
mot de passe super-utilisateur |  | debug |
Paramètres protocole SIP
service activé |  | register ttl |
type de service |  | proxy sip |  | domain |
nat traversal |  | adresse du nat |  | nat ttl |
numéro de téléphone |  | compte |  | pin |
port sip |  | port rtp |  | tos rtp |
outbound proxy |  | dtmf |  | dtmf payload |
prack |  | mot de passe super-utilisateur |  | debug |
Paramètres protocole MGCP
type de service |  | adresse du service |  | register ttl |
nat traversal |  | adresse du nat |  | nat ttl |
numéro de téléphone |  | endpoint id |  | domaine |
register port |  | port rtp |  | tos rtp |
type local |  | dtmf |  | dtmf payload |
mot de passe super-utilisateur |  | debug |
Paramètres protocole Net2Phone
adresse du service |  | id du service |  | register ttl |
compte |  | pin |
register port |  | port voix |  | dtmf |
mot de passe super-utilistateur |  | debug |
Paramètres protocole IAX2
utilise le service |  | adresse du service |  | register ttl |
numéro de téléphone |  | compte |  | pin |
port local |  | dtmf |  | tos |
remote dialplan |  | mot de passe super-utilisateur |  | debug |
Paramètres protocole EPN
adresse du service |  | register ttl |
numéro de téléphone |  | compte |  | pin |
dtmf |  | port rtp |  | tos rtp |
mot de passe super-utilisateur |  | debug |
Paramètres protocole WP
adresse du service |  | register ttl |
numéro de téléphone |  | compte |  | pin |
dtmf |  | port voix |
mot de passe super-utilisateur |  | debug |
Autres paramètres
mot de passe |  | type de mise à jour |  | adresse de mise à jour |
ip serveur sntp |  | heure d'été |
fuseau horaire |