网络设置
ip分配方式 |  | ppp账号 |  | ppp密码 |
本机ip地址 |  | 子网掩码 |  | 路由ip地址 |
dns ip地址 |  | 备用dns ip地址 |  | mac地址 |
vlan |  | vlan id |
语音设置
音频编码1 |  | 音频编码2 |  | 音频编码3 |
音频编码4 |  | 音频编码5 |  | 音频编码6 |
vad |  | agc |  | aec |
缺省帧数 |  | g.723.1使用高码率 |  | ilbc payload |
jitter size |  | 话筒输入音量(0-15) |  | 听筒输出音量(0-31) |
振铃音类型 |  | 免提输入音量(0-15) |  | 免提输出音量(0-31) |
双模式设置 |  | 双模式前缀 |
呼叫设置
使用拨号规则 |  | 呼叫前缀 |  | 区号 |
国家代码 |  | 国际长途前缀 |  | 国内长途前缀 |
内线设置 |  | 内线前缀 |  | 呼叫等待 |
呼叫转移号码 |  | 关机转移 |  | 无应答转移 |
全部转移 |  | 遇忙转移 |  | 振铃时长 |
使用拨号映射 |
H323协议设置
使用登录服务 |  | 服务类型 |  | 服务addr |
nat穿透方式 |  | nat addr |  | nat刷新间隔 |
电话号码 |  | 账号 |  | 密码 |
ras端口 |  | q931端口 |  | h245端口 |
rtp端口 |  | tos |  | 注册刷新间隔 |
注册名称 |  | dtmf发送方式 |
超级密码 |  | 调试级别 |
SIP协议设置
使用登录服务 |  | 注册刷新间隔 |
服务类型 |  | sip proxy |  | sip域名 |
nat穿透方式 |  | nat addr |  | nat刷新间隔 |
电话号码 |  | 账号 |  | 密码 |
注册端口 |  | rtp端口 |  | tos |
outbound proxy |  | dtmf发送方式 |  | dtmf payload |
prack |  | 超级密码 |  | 调试级别 |
MGCP协议设置
服务类型 |  | 服务addr |  | 注册刷新间隔 |
nat穿透方式 |  | nat addr |  | nat刷新间隔 |
电话号码 |  | endpoint id |  | domain name |
注册端口 |  | rtp端口 |  | tos |
注册名称 |  | dtmf发送方式 |  | dtmf payload |
超级密码 |  | 调试级别 |
Net2Phone协议设置
服务addr |  | 服务id |  | 注册刷新间隔 |
账号 |  | 密码 |
注册端口 |  | 语音端口 |  | dtmf发送方式 |
超级密码 |  | 调试级别 |
IAX2协议设置
使用登录服务 |  | 服务addr |  | 注册刷新间隔 |
电话号码 |  | 账号 |  | 密码 |
本地端口 |  | dtmf发送方式 |  | tos |
远程呼叫规则 |  | 超级密码 |  | 调试级别 |
EPN协议设置
服务addr |  | 注册刷新间隔 |
电话号码 |  | 账号 |  | 密码 |
dtmf发送方式 |  | rtp端口 |  | tos |
超级密码 |  | 调试级别 |
万人迷协议设置
服务addr |  | 注册刷新间隔 |
电话号码 |  | 账号 |  | 密码 |
dtmf发送方式 |  | 语音端口 |
超级密码 |  | 调试级别 |
其他设置
话机密码 |  | 自动升级方式 |  | 升级addr |
时间服务器ip |  | 使用夏时制 |
时 区 |