Ustawienia sieci
przydzielanie IP |  | użytkownik ppp |  | hasło ppp |
adres lokalny ip |  | maska podsieci |  | ip routera |
pierwszy serwer dns |  | zapasowy serwer dns |  | adres mac urządzenia |
vlan |  | vlan id |
Ustawienia dźwięku
kodek 1 |  | kodek 2 |  | kodek 3 |
kodek 4 |  | kodek 5 |  | kodek 6 |
anulowanie ciszy |  | automatyczne wzmocnienie |  | anulowanie echa |
ilość ramek dźwiękowych |  | g.723.1 wysoka jakość |  | współczynnik ilbc payload |
rozmiar bufora Jitter |  | czuł. mikr. słuchawki (0-15) |  | głośność słuchawki (0-31) |
typ dzwonka |  | czuł. mikr. interkomu (0-15) |  | głośność interkomu (0-31) |
tryb dwuliniowy |  | prefiks do 2 linii |
Ustawienia planu połączeń
używaj planu połączeń |  | wybierz numer |  | kierunkowy |
międzynarodowy |  | wyjście na świat |  | wyjście na miasto |
linia wewnętrzna |  | prefiks linii wewnętrznej |  | połączenia oczekujące |
przekierowanie na numer |  | przekaż gdy wyłączony |  | przekaż gdy nie odpowiada |
przekaż wszystkie połączenia |  | przekaż gdy zajęty |  | czas na odpowiedź |
użyj mapowania |
Ustawienia protokołu H.323
użyj usługi |  | typ usługi |  | serwer |
translacja adresów NAT |  | serwer translacji nat |  | czas odnawiania NAT |
numer telefonu |  | konto H.323 |  | hasło H.323 |
port rejestracji |  | port q931 |  | port h245 |
port głosowy RTP |  | priorytet routingu tos |  | czas rejestracji |
typ lokalny |  | dtmf |
hasło administracyjne |  | zaawansowana konfiguracja |
Ustawienia protokołu SIP
użyj usługi |  | czas rejestracji |
typ usługi |  | serwer sip proxy |  | domena |
translacja adresów NAT |  | serwer translacji nat |  | czas odnawiania NAT |
numer telefonu |  | konto SIP |  | hasło SIP |
port rejestracji |  | port głosowy RTP |  | priorytet routingu tos |
użyj proxy dla wychodzących |  | dtmf |  | współczynnik dtmf payload |
funkcja "prack" |  | hasło administracyjne |  | zaawansowana konfiguracja |
Ustawienia protokołu MGCP
typ usługi |  | adres serwera MGCP |  | czas rejestracji |
translacja adresów NAT |  | serwer translacji nat |  | czas odnawiania NAT |
numer telefonu |  | ID węzła |  | domena |
port rejestracji |  | port głosowy RTP |  | priorytet routingu tos |
typ lokalny |  | dtmf |  | współczynnik dtmf payload |
hasło administracyjne |  | zaawansowana konfiguracja |
Ustawienia protokołu Net2Phone
adres serwera |  | id usługi |  | czas rejestracji |
konto N2P |  | hasło N2P |
port rejestracji |  | port głosowy RTP |  | dtmf |
hasło administracyjne |  | zaawansowana konfiguracja |
Ustawienia protokołu IAX2
użyj usługi |  | adres serwera IAX2 |  | czas rejestracji |
numer telefonu |  | konto IAX2 |  | hasło IAX2 |
port lokalny |  | dtmf |  | priorytet routingu tos |
zdalna aktualizacja planu połączeń |  | hasło administracyjne |  | zaawansowana konfiguracja |
Ustawienia protokołu EPN
adres serwera |  | czas rejestracji |
numer telefonu |  | konto EPN |  | hasło EPN |
dtmf |  | port głosowy RTP |  | priorytet routingu tos |
hasło administracyjne |  | zaawansowana konfiguracja |
Ustawienia protokołu WP
adres serwera |  | czas rejestracji |
numer telefonu |  | konto WP |  | hasło WP |
dtmf |  | port głosowy RTP |
hasło administracyjne |  | zaawansowana konfiguracja |
Pozostałe opcje
hasło użytkownika |  | typ aktualizacji |  | adres aktualizacji |
serwer czasu |  | czas letni |
strefa czasowa |