Netzwerkeinstellungen
Art der Netzanbindung |
PPPoE Benutzername |
PPPoE Kennwort |
IP Adresse |
Subnetzmaske |
Defaultgateway |
Primärer DNS-Server |
Sekundärer DNS-Server |
vlan |
vlan id |
Codecpräferenzen / Parameter
Audio Codec 1 |
Audio Codec 2 |
Audio Codec 3 |
Audio Codec 4 |
Audio Codec 5 |
Audio Codec 6 |
G.723.1 (6.3K Hohe Bitrate) |
Sprachpausenerkennung (VAD) |
Automatische Verstärkungsregelung(AGC) |
Echounterdrückung (AEC) |
ilbc payload |
Jitterbuffer |
Mikrofonlautstärke(0-15) |
Hörerlautstärke(0-31) |
Speaker Input Volume(0-15) |
Freisprech-Lautstärke(0-31) |
Klingelton |
dual mode |
dual mode prefix |
Allgemeine Einstellungen
Rufumleitung zu |
Umleitung bei Nichtantwort |
Umleitung bei Nichterreichbarkeit |
Umleitung bei Besetzt |
Anklopfen (bei 2.Anruf) |
Protokoll-Einstellungen
Dienst benutzen |
Diensteanbieter |
Telefonie-Server |
Domain |
Telefonnummer |
Dienstekennung(Account) |
Passwort(PIN) |
NAT in Benutzung ? |
NAT Server-Adresse |
DTMF-Übertragung |
DTMF Payload |
Registrierungstimeout |
outbound proxy |
prack |

Port-Einstellungen
Registrierung (SIP=5060,IAX2=4569) |
RTP Datenstrom(SIP/IAX2=10000) |
Systemparameter
Zugangskennwort für Einstellungen |
Zeit-Server(NTP) |
Zeitzone |
Automatische Zeitanpassung |
Aktionen