Configuració de Xarxa
tipus d'IP |  | ppp id |  | ppp pin |
IP Local |  | máscara de Subxarxa |  | IP del encaminador |
dns |  | dns2 |  | mac |
vlan |  | vlan id |
Configuración de Audio
codec1 |  | codec2 |  | codec3 |
codec4 |  | codec5 |  | codec6 |
vad |  | agc |  | aec |
quadres d'audio |  | g.723.1 alta compressió |  | ilbc payload |
tamany del jitter |  | auricular entrada(0-15) |  | auricular sortida(0-31) |
tipus de Timbre |  | altaveu entrada(0-15) |  | altaveu sortida(0-31) |
mode dual |  | mode dual per prefix |
Configuració del Plà de Marcament
fer servir el plà de marcament |  | número a marcar |  | códig ddd |
códig idd |  | prefix idd |  | prefix ddd |
Línea interna |  | prefix per a la línea interna |  | trucada en espera |
número de desviament |  | desviament apagat |  | desviament sense resposta |
desviar semmpre |  | desviar si ocupat |  | resposta |
fer servir digitmap |
Configuració del Protocol H323
activar servei |  | tipus de servei |  | direcció del servei |
nat traversal |  | direcció nat |  | nat ttl |
telèfon |  | compte |  | pin |
port ras |  | port q931 |  | port h245 |
port rtp |  | tos |  | registre ttl |
tipus local |  | dtmf |
super clau |  | depuració |
Configuració del Protocol SIP
activar el servei |  | registrar ttl |
tipus de servei |  | proxy sip |  | domini |
nat traversal |  | direcció nat |  | nat ttl |
telèfon |  | compte |  | pin |
port de registrament |  | port rtp |  | tos |
proxy de sortida |  | dtmf |  | dtmf payload |
prack |  | super clau |  | depuració |
Configuració del Protocol MGCP
tipus de servei |  | direcció de servei |  | registre ttl |
nat traversal |  | nat addr |  | nat ttl |
telèfon |  | endpoint id |  | nom de domini |
port d'enregistrament |  | port rtp |  | tos |
tipus local |  | dtmf |  | dtmf payload |
super clau |  | depuració |
Configuració del Protocol Net2Phone
direcció de servei |  | id del servei |  | registre ttl |
compte |  | pin |
port d'enregistrament |  | port de veu |  | dtmf |
super clau |  | depuració |
Configuració del Protocol IAX2
activar el servei |  | direcció del servei |  | registre ttl |
telèfon |  | compte |  | pin |
port local |  | dtmf |  | tos |
super clau |  | depuració |
Configuració del Protocol EPN
direcció de servei |  | registre ttl |
telèfon |  | compte |  | pin |
dtmf |  | port rtp |  | tos |
super clau |  | depuració |
Configuració del Protocol WP
direcció de servei |  | registre ttl |
telèfon |  | compte |  | pin |
dtmf |  | port de voz |
super clau |  | depuració |
Altres Configuracions
clau |  | tipus d'actualització |  | direcció d'actualització |
sntp ip |  | ajustament horari d'estiu |
zones horàrias |