Netwerk Instellingen
iptype |  | ppp id |  | ppp pin |
lokaal ip |  | subnet mask |  | router ip |
dns |  | dns2 |  | mac adres |
vlan |  | vlan id |
Audio Instellingen
codec1 |  | codec2 |  | codec3 |
codec4 |  | codec5 |  | codec6 |
vad |  | agc |  | aec |
audio frames |  | g.723.1 high rate |  | ilbc payload |
jitter size |  | toestel in(0-15) |  | toestel uit(0-31) |
beltoon type |  | speaker in(0-15) |  | speaker uit(0-31) |
dual mode |  | dual mode toevoeging |
Bel Instellingen
gebruik belplan |  | telefoon nummer |  | land code |
netnummer code |  | land toevoeging |  | netnummer toevoeging |
binnen lijn |  | binnenlijn toevoeging |  | wachtstand |
doorkies nummer |  | doorschakelen bij storing |  | doorschakelen bij geen gehoor |
altijd doorschakelen |  | doorschakelen bij ingesprek |  | vertraging |
gebruik belmap |
H323 Protocol Instellingen
aanmelden |  | provider type |  | provider adres |
nat traversal |  | nat adres |  | nat ttl |
telefoonnummer |  | gebruikersnaam |  | pin |
ras poort |  | q931 poort |  | h245 poort |
rtp poort |  | tos |  | registratie ttl |
lokaal type |  | dtmf |
super wachtwoord |  | debug |
SIP Protocol Instellingen
gebruik provider |  | registratie ttl |
provider type |  | sip proxy |  | domein |
nat traversal |  | nat adres |  | nat ttl |
telefoonnummer |  | gebruikersnaam |  | pin |
registratie poort |  | rtp poort |  | tos |
uitgaande proxy |  | dtmf |  | dtmf payload |
prack |  | super wachtwoord |  | debug |
MGCP Protocol Instellingen
provider type |  | provider adres |  | registratie ttl |
nat traversal |  | nat adres |  | nat ttl |
telefoonnummer |  | endpoint id |  | domein naam |
registratie poort |  | rtp poort |  | tos |
local type |  | dtmf |  | dtmf payload |
super wachtwoord |  | debug |
Net2phone Protocol Instellingen
provider adres |  | provider id |  | registratie ttl |
gebruikersnaam |  | pin |
registratie poort |  | voice poort |  | dtmf |
super wachtwoord |  | debug |
IAX2 Protocol Instellingen
gebruik provider |  | provider adres |  | registratie ttl |
telefoo nummer |  | gebruikersnaam |  | pin |
local poort |  | dtmf |  | tos |
gebruik belplan |  | super wachtwoord |  | debug |
EPN Protocol Instellingen
provider adres |  | registratie ttl |
telefoonnummer |  | gebruikersnaam |  | pin |
dtmf |  | rtp poort |  | tos |
super wachtwoord |  | debug |
WP Protocol Instellingen
provider adres |  | registratie ttl |
telefoonnummer |  | gebruikersnaam |  | pin |
dtmf |  | voice poort |
super wachtwoord |  | debug |
Andere Instellingen
wachtwoord |  | upgrade type |  | upgrade adres |
sntp ip |  | gebruik zomertijd |
tijdzone |