Netzwerk-Einstellungen | [netzwerk/audio/dial-plan/protokoll/sonstiges]
IP-Typ |
PPP Benutzername |
PPP Passwort |
IP Adresse |
Netzmaske |
Default-Gateway |
1.DNS Server |
2.DNS Server |
MAC-Adresse |
vlan |
vlan id |
Audio-Parameter | [netzwerk/audio/dial-plan/protokoll/sonstiges]
Codec 1 |
Codec 2 |
Codec 3 |
Codec 4 |
Codec 5 |
Codec 6 |
Sprechpausenunterdrückung (VAD) |
Automatische Lautstärkenanpassung (AGC) |
Echounterdrückung (AEC) |
Audio Frames (RTP) |
G.723.1 - 6.3kbit/s |
iLBC Payload |
Jitter-Puffergrösse |
Hörermikrofon-Lautstärke (0-15) |
Hörer-Lautstärke (0-31) |
Klingelton |
Mikrofon-Lautstärke (0-15) |
Lautsprecher-Volumen (0-31) |
Dual-Modus |
Dual-Modus Präfix |  |
Dial Plan Einstellungen | [netzwerk/audio/dial-plan/protokoll/sonstiges]
Dial Plan |
Nummer wählen |
DDD code |
IDD code |
IDD Präfix |
DDD Präfix |
Interne Leitung |
Präfix interne Leitung |
Anklopfen |
Umleitung auf Nummer |
Uml. bei ausgeschaltetem Gerät |
Uml. bei unbeantworteten Anrufen |
immer umleiten |
umleiten wenn besetzt |
antworten |
Digitmap benutzen |
H323 Protokoll-Einstellungen | [netzwerk/audio/dial-plan/protokoll/sonstiges]
Service aktivieren |
Service-Provider |
Service-Adresse |
NAT Erkennung |
NAT Server-Adresse |
NAT TTL |
Telefonnummer |
Benutzername |
Passwort |
RAS Port |
Q.931 Port |
H.245 Port |
RTP Port |
Type of Service (TOS) |
Registrierungsintervall (TTL) |
Typ (lokal) |
DTMF |
Super-Passwort |
Debug-Level |
SIP Protokoll-Einstellungen | [netzwerk/audio/dial-plan/protokoll/sonstiges]
Service aktivieren |
Registrierungsintervall (TTL) |
Service Provider |
SIP-Proxy |
Domäne |
NAT Erkennung |
NAT Server-Adresse |
NAT TTL |
Telefonnummer |
Benutzername |
Passwort |
SIP Port (lokal) |
RTP Port (lokal) |
Type of Service (TOS) |
Outbound Proxy |
DTMF |
DTMF Payload |
PRACK |
Super Passwort |
Debug-Level |
MGCP Protokoll-Einstellungen | [netzwerk/audio/dial-plan/protokoll/sonstiges]
Service-Provider |
Service-Adresse |
Registrierungsintervall (TTL) |
NAT Erkennung |
NAT-Adresse |
NAT TTL |
Telefonnummer |
Endpunkt-ID |
Domäne |
Netzwerk-Port |
RTP Port |
Type of Service (TOS) |
Typ (lokal) |
DTMF |
DTMF Payload |
Super Passwort |
debug |
Net2Phone Protokoll-Einstellungen | [netzwerk/audio/dial-plan/protokoll/sonstiges]
Service-Adresse |
Service-ID |
Registrierungsintervall (TTL) |
Benutzername |
Passwort |
Netzwerk-Port |
Voice-Port |
DTMF |
Super-Passwort |
Debug-Level |
IAX2 Protokoll-Einstellungen | [netzwerk/audio/dial-plan/protokoll/sonstiges]
Service aktivieren |
Service-Adresse |
Regisitrierungsintervall (TTL) |
Telefonnummer |
Benutzername |
Passwort |
Netzwerk-Port (lokal) |
DTMF |
Type of Service (TOS) |
remote dialplan |
Super Passwort |
Debug-Level |
EPN Protokoll-Einstellungen | [netzwerk/audio/dial-plan/protokoll/sonstiges]
Service-Adresse |
Registrierungsintervall (TTL) |
Telefonnumer |
Benutzername |
Passwort |
DTMF |
RTP Port |
Type of Service (TOS) |
Super Passwort |
Debug-Level |
WP Protokoll-Einstellungen | [netzwerk/audio/dial-plan/protokoll/sonstiges]
Service-Adresse |
Registrierungsintervall (TTL) |
Telefonnummer |
Benutzername |
Passwort |
DTMF |
Voice Port |
Super Passwort |
Debug-Level |
Sonstige Einstellungen | [netzwerk/audio/dial-plan/protokoll/sonstiges]
Administrator-Passwort |
Upgrade-Typ |
Upgrade-Adresse |
SNTP IP-Adresse |
Daylight benutzen |
Zeitzone |